**标段1：X86服务器(10台)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **配置描述** | **数量** |
| 2路x86服务器 | 2U服务器2颗英特尔® 至强® 银牌 4214 处理器（12C 16.5M 高速缓存，2.20 GHz；限定只能投该型号CPU）24\*32GB ECC DDR4，24个DIMM插槽2块>=480GB SATA SSD硬盘1块RAID卡，2G缓存，支持RAID1及掉电保护（管理2块至少480GB的硬盘，安装操作系统/ESXi）2块双口 16G FC光纤卡（共配置4个16G SFP多模光模块）2块 25G 双口网卡（共配置4个25G多模光模块）至少2对具有冗余的千兆网口：2块双口千兆网卡最大PCIE插槽数>=81+1冗余电源风扇VGA接口，国标电源线，机架式导轨5年7\*24小时原厂维保服务；需要在现场准备原厂常规备件（如：CPU、内存、RAID卡、网卡、HBA卡等，具体根据硬件参数而定）以上所有配置需符合vSphere、NSX的VMware兼容性列表 | 10 |