**标段3：**

**配置一：鲲鹏服务器（高配—20台）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **配置描述** | **数量** |
| 2路x86服务器 | 2U服务器2颗鲲鹏920（32核，2.6GHz）16\*32GB ECC DDR42\*960GB SSD硬盘4\*3.2TB NVME 2.55SFF硬盘RAID卡：配置2个独立阵列卡控制器（9361-8i或9460-8i或9560-8i或9560-16i），支持RAID0、1、5、10、50或以上，配置不低于2G缓存，配电池，支持直通模式，并支持NVME RAID0、1、5、10；2块25GB双口网卡（共配置4块25GB光模块） 2个千兆网口 支持安装麒麟V10SP2及以上操作系统电源 1+1冗余电源风扇 5年7\*24小时原厂维保服务；需要在现场准备原厂常规备件（如：CPU、内存、RAID卡、网卡、HBA卡、硬盘、电源等，具体根据硬件参数而定） | 20 |

**配置二：鲲鹏服务器（低配—6台）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **配置描述** | **数量** |
| 2路x86服务器 | 2U服务器2颗鲲鹏920（32核，2.6GHz）8\*32GB ECC DDR4 2\*960GB SSD硬盘RAID卡：配置1个独立阵列卡控制器（9361-8i或9460-8i或9560-8i或9560-16i），支持RAID0、1、5、10、50或以上，配置不低于2G缓存，配电池；2块25GB双口网卡（共配置4块25GB光模块） 2个千兆网口 支持安装麒麟V10SP2及以上操作系统电源 1+1冗余电源风扇 5年7\*24小时原厂维保服务；需要在现场准备原厂常规备件（如：CPU、内存、RAID卡、网卡、HBA卡、硬盘、电源等，具体根据硬件参数而定） | 6 |