**标段5、服务器配件—具体数量见下表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序列** | **部件** | **硬件参数** | **数量** | **备注** |
| 1 | x86服务器HBA卡（双口含模块） | 25GB、双口（含2个模块），带半高和全高安装铁片  5年7\*24小时原厂维保服务 | 30块 | 需兼容华为和中兴等品牌服务器,符合vSphere、NSX的VMware兼容性列表 |
| 2 | x86服务器25GB网卡（双口含模块） | 16GB、双口（含2个模块），带半高和全高安装铁片  5年7\*24小时原厂维保服务 | 30块 | 需兼容华为和中兴等品牌服务器。符合vSphere、NSX的VMware兼容性列表 |
| 3 | x86服务器PCIE-SSD硬盘 | 1.6T以上 PCIE SSD卡，要求使用企业级SSD产品(eMLC)，不能使用互联网级或消费级SSD产品。在质保期内，SSD卡写入寿命(PBW)>= 4PB。顺序读/写带宽@128KB时，可达到2.7/1.4GB/s；随机读/写IOPS@4KB时，可达到531000/59000，兼容华为、中兴、曙光，5年7\*24小时原厂维保服务 | 10块 | 需兼容华为、曙光、中兴等品牌服务器 |
| 4 | X86服务器辅材包（网线光纤） | 网线：需要330根；10米六类网线（黄色220根，橙色110根）  光纤线：需要660根；15米多模光纤跳线OM4，1c-1c接口，兰色 | 1 | 网线品牌：泛达、康宁、康普 光纤线品牌：泛达、康宁、胜为 |